Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
1szt. Duża bramka wodna
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1szt. Wodne trio
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1szt. Niska kula wodna
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1szt. Trąba wodna
[image: ]	[image: ]
Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2017
Wykorzystane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi w celu wizualizacji przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania obejmuje: 
· układ filtracji i cyrkulacji wody, 
· układ uzdatniania i dezynfekcji wody wraz z automatycznym dozowaniem środków chemicznych, 
· układ automatycznej kontroli parametrów jakości wody, 
· układ automatycznego uzupełniania wody, 
· układ pompowy wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem, 
· instalację rurociągów technologicznych wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną i zabezpieczającą, 
· układ sterowania, automatyki i zasilania urządzeń technologicznych, 
· wykonanie wszystkich połączeń technologicznych i elektrycznych, 
· uruchomienie, regulację oraz rozruch technologiczny instalacji. 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie urządzenia, materiały i elementy niezbędne do wykonania kompletnej, sprawnej i gotowej do eksploatacji instalacji.

Zamawiający zapewnia wykonanie:
· pomieszczenia maszynowni nadziemnej o rozmiarach 3,0 x 4,0 m wysokość 2,5m,
· szafy elektrycznej zasilania ogólnego, 
· instalacji elektrycznej w pomieszczeniu maszynowni, 
· zbiornika o rozmiarach 3,0 x 2,0 m wysokość 2,5m,
· prac budowlanych, a w szczególności: wszystkie roboty ziemne, betonowe, murarskie, kamieniarskie, uszczelnienia pomieszczenia maszynowni, niecki, zbiornika,
· pomieszczenia maszynowni, niecki i zbiornika,
· okładziny EPDM w niecce,
· niecki z rynną przelewowa po obwodzie odwadniana do pomieszczenia maszynowni, 
· brodzika wejściowego o głębokości 15 cm odwadniany do kanalizacji, 
· wykopu, podbudowy i zasypanie rurociągów technologicznych,
· przewierty przez wszelkie konstrukcje – ściany i stropy pomieszczenia maszynowni,
· doprowadzenie przewodu elektrycznego do szafy technologicznej fontanny,
· wykonanie bednarki w maszynowni,
· doprowadzenie przewodu wodociągowego wraz z armaturą (wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające, itp. do maszynowni), 
· doprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do maszynowni, niecki i zbiornika,
· oświetlenia pomieszczenia maszynowni,
· zakup wentylatorów, regulatorów itp. dla wentylacji pomieszczenia maszynowni,
· zakup kanałów wentylacyjnych pomieszczenia maszynowni (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia maszynowni),
· zakup grzejnika elektrycznego,
· zakup pompy odwodnieniowej w rząpi.
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NISKA KULA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Glebokos¢ wody: 0-300 mm
Przeptyw: 1,3 I/s

Cisnienie: 1,7 bar
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TRABA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Gtebokos¢ wody: 0-300 mm
Przeptyw: 1,26 I/s
Cisnienie: 1,7 bar
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DUZA BRAMKA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Glebokos¢ wody: 0-300 mm
Przeptyw: 1,89 I/s
Cisnienie: 1,7 bar
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WODNE TRIO

Grupa wiekowa: 4+
Gtebokos¢ wody: 0-300 mm
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